|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 文件编号 |
|  |  |
| 产品版本 | 共12页 |
|  |

**电气火灾通信协议**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟制 | 王中亚 | 日期 | 2017-8-16 |
| 评审 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

**神州金山物联网科技（上海）有限公司**

# 使用范围

北京福赛尔电气火灾监控报警器

# 配置文件说明

elec.cfg配置文件是针对福赛尔电气火灾监控设备的网关编写的配置文件，配置文件主要是电气火灾监控设备的传感器的配置信息。

# elec.cfg文件格式

{

“xxxxx”: n,

"comm\_time": 30,

"node\_num": 5,

"sys\_addr\_0": 0,

"addr\_area\_0\_0": 0,

"addr\_line\_0\_0\_0": 0,

"addr\_line\_0\_0\_1": 1,

"addr\_line\_0\_0\_2": 2,

"addr\_line\_0\_0\_3": 3,

"addr\_line\_0\_0\_4": 4,

"addr\_line\_0\_0\_5": 255

}

xxxxx为配置项,用双引号（“”）包括，后面跟冒号（：），可以为字符串、数字、符号。

n为参数，以逗号（，）结尾，只能是数字。

* 末尾的配置结尾不需要加逗号（，）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置项 | 描述 | 备注 |
| Comm\_time | 上报数据间隔 | 单位：秒s |
| Node\_num | addr\_line的总数量-1 |  |
| sys\_addr\_x | 主机号，x主机号编号 |  |
| addr\_area\_x\_y | 回路号，y为回路号编号 | 当回路结束的时候参数要配置成255 |
| addr\_line\_x\_y\_z | 地址号，z为地址号 | 当地址号结束的时候参数要配置成255 |