故障电弧和电气火灾

1. 电气火灾在配置文件加入电气火灾设备标识该设备是电气火灾； 故障电弧要修改设备类型
2. 电气火灾是查询一次返回多条数据，不会存在数据丢失； 故障电弧查一次只返回一次数据有可能会丢包
3. 电气火灾协议有协议头和尾，串口接收数据的时候能监测到正确的协议数据；故障电弧没有协议头，只有协议尾，要通过配置文件中的地址来监测协议头。

可能会导致的问题:

1. 丢包